**Mechanische mengkraan voor wastafel**

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.150, hygiënische hendel L.150

Met STOP/CHECK S-koppelingen

Referentie: **2446L**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische muurmengkraan voor wastafel.

Platte draaibare onderuitloop L.150 mm met hygiënische straalbreker geschikt voor het plaatsen van een BIOFIL filter.

Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriënhaarden).

Keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Debiet ingesteld op 5 l/min.

Lichaam in messing verchroomd.

Hygiënische hendel L. 150.

Geleverd met STOP/CHECK koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).

30 jaar garantie.