**Mechanische mengkraan voor spoeltafel**

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.200, open greep

Met STOP/CHECK S-koppelingen

Referentie: **2519**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanische muurmengkraan voor spoeltafel met getrokken draaibare uitloop L.200.

Onderuitloop Ø 22 met stervormige messing straalbreker.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei).

Debiet 26 l/min bij 3 bar.

Bediening met open greep.

Geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

30 jaar garantie.