**Mechanische mengkraan voor spoeltafel**

Muurmengkraan met draaibare uitloop L.200, open greep

Met standaard S-koppelingen

Referentie: **2519S**

Beschrijving voor bestektekst

Mechanische muurmengkraan voor spoeltafel met getrokken draaibare uitloop L.200.

Onderuitloop Ø 22 met stervormige messing straalbreker.

Keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacteriënhaarden).

Debiet 26 l/min bij 3 bar.

Open greep.

Geleverd met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

30 jaar garantie.