**Sequentiële thermostatische douchemengkraan**

Thermostatische mengkraan zonder terugslagkleppen, bovenuitgang

Met standaard S-koppelingen

Referentie: **H9640S**

Beschrijving voor bestektekst

SECURITHERM thermostatische sequentiële douchemengkraan.

Sequentiële thermostatische mengkraan: openen en sluiten op koud water.

Mengkraan zonder terugslagkleppen op de toevoeren (minder bacteriegroei).

Terugvloeiing warm water en koud water is uitgesloten.

Sequentiële mengkraan met anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking warm water.

Securitouch thermische anti-verbrandingsisolatie.

Sequentieel thermostatisch kalkwerend binnenwerk voor regelen van debiet en temperatuur.

Regelbare temperatuur: van koud water tot 39°C met temperatuurbegrenzing ingesteld op 39°C.

Mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Lichaam met gladde binnenkant en beperkt watervolume (beperkt bacteriehaarden).

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en hygiënische hendel L.100 mm.

Bovenuitgang M3/4".

Wandmengkraan met standaard S-koppelingen M1/2" M3/4".

Conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).

Douchemengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Sequentiële mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Douchemengkraan met 30 jaar garantie.