**Mechanische douchemengkraan**

Eéngreepsmengkraan, open greep, muurmodel

Met STOP/CHECK S-koppelingen

Referentie: **2239**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanische ééngreeps douchemengkraan, muurmodel.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".

Mechanische mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Douchemengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).

Mengkraan met 30 jaar garantie.