**Doucheset met leegloop en mechanische mengkraan**

Mechanische mengkraan

Met STOP/CHECK S-koppelingen

Referentie: **2539HYG**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanische doucheset met automatische leegloop.

• Mengkraan met keramisch binnenwerk Ø 40, met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing:

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Geleverd met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4", aangepast aan de noden van ziekenhuizen.

• Handdouche (ref. 813) met doucheslang (ref. 834T3) en draaibare verchroomde muurhouder (ref. 845).

• Antistagnatie koppeling FM1/2" te plaatsen tussen de onderuitgang en de doucheslang, voor automatische leegloop van de handdouche en de doucheslang (beperkt de bacteriegroei) (ref. 880).

Mengkraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).

30 jaar garantie.