**Doucheset met Securitouch mechanische mengkraan**

Doucheset met mengkraan met gladde binnenkant

Met standaard S-koppelingen

Referentie: **2739SKIT**

Beschrijving voor bestektekst

Doucheset met mechanische ééngreepsmengkraan.

Douchecombinatie met muurmengkraan.

• Muurmengkraan met Securitouch thermische antiverbrandingsisolatie.

Klassiek keramisch binnenwerk Ø 40 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam met gladde binnenkant en beperkte waterinhoud.

Debiet ingesteld op 9 l/min.

Lichaam in messing verchroomd en bediening met open greep.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".

• Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchroomde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 836T1).

• Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).

Mengkraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).

Douchepaneel uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Mechanische mengkraan geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan met 30 jaar garantie.