**Doucheset met mechanische mengkraan**

Mechanische mengkraan met lange greep

Met STOP/CHECK S-koppelingen

Referentie: **2539KIT**

 Beschrijving voor bestektekst

Doucheset met mechanische mengkraan.

Set met douchemengkraan met klassiek keramisch binnenwerk Ø 40.

Mengkraan met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Debiet ingesteld op 9 l/min bij 3 bar.

Lichaam in messing verchroomd en bediening met lange open greep.

Uitgang douche M1/2" met geïntegreerde terugslagklep.

Mengkraan met STOP/CHECK S-koppelingen M1/2" M3/4".

• Handdouche met glijstuk (ref. 813) op verchroomde stang (ref. 821) met zeepschaal en doucheslang (ref. 834T1).

• Opvangkraag voor handdouche (ref. 830).

Mechanische eengreeps mengkraan conform de vereisten van de norm NF M (Medische omgeving).

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

Doucheset met 30 jaar garantie.