**PEX flexibels F3/8"**

10x1 L.525 mm

2 stuks

Referentie: **FLEXPEX3**

 Beschrijving voor bestektekst

Toevoerslangen F3/8” M10x1 L.525 mm met gevlochten rvs bekleding en PEX kern Ø 6 voor voeding van sanitaire kranen.

Bestand tegen thermische spoelingen aan 90°C max. (65°C aanbevolen) en chloorspoelingen.

Druk: 10 bar max.

Geleverd per 2 stuks.