**Koperen aansluitpijpen**

M10X1 L.337 mm

2 stuks

Referentie: **811610.2P**

 Beschrijving voor bestektekst

Koperen aansluitpijpen Ø M10X1 L.337 mm voor voeding van kranen.

Wordt geplaatst in plaats van PEX flexibels.

Betere geleiding dan flexibels.

Beter rendement bij thermische spoelingen.

Geleverd per 2 stuks.Professioneel advies: voorzie terugslagkleppen op de koperen buizen indien de vervangen flexibels uitgerust waren met terugslagkleppen (vraag ons advies).