**Doucheslang in rvs**

Doucheslang met dubbele coating FF1/2"

L.1,50 m

Referentie: **832T1**

 Beschrijving voor bestektekst

Doucheslang in rvs FF1/2", L.1,50 m.

Dubbele coating rvs voor intensief gebruik met anti-torsie moer voor aansluiting handdouche.

Inwendige buis in PVC voor levensmiddelen, conform de Europese norm EN 1113.

Conische moeren in messing verchroomd 1/2".

Bestand tegen een trekkracht van 50 kg, op de torsie en de plooien.