**BICOLOR doucheslang**

Slang in glad PVC FF1/2"

L.1,50 m

Referentie: **834T1**

 Beschrijving voor bestektekst

BICOLOR doucheslang FF1/2'' in glad PVC metaal-kunststof L.1,50 m.

Vergemakkelijkt het onderhoud en beperkt het vasthouden van bacteriën.

Buis in versterkt PVC met polyesterdraden, conform de Europese norm EN 1113.

Inwendige buis in PVC voor levensmiddelen.

Conische moeren in messing verchroomd 1/2".

Bestand tegen een trekkracht van 50 kg, op de torsie en de plooien.