**Doucheslang in polyamide**

Zwarte flexibel FF1/2"

L.1,50 m

Referentie: **830T1**

 Beschrijving voor bestektekst

﻿Doucheslang in zwart polyamide FF1/2" L.1,50 m.

Universele slang in EPDM voor levensmiddelen, verstevigd met Polyamide draden conform de Europese norm EN 1113.

Conische metalen moer 1/2" en gekartelde metalen moer 1/2".

Bestand tegen een trekkracht van 50 kg, op de torsie en de plooien.