**Eéngats mengkraan op blad - 100 l/min**

Mengkraan met groot debiet, uitloop H.315 L.300

Mengkraan met groot debiet voor grote spoelbakken

Referentie: **5610**

 Beschrijving voor bestektekst

Eéngatsmengkraan op blad voor professionele keuken.

Eéngatsmengkraan voor spoeltafels en -bakken met draaibare getrokken uitloop H.315 mm L.300 mm

Uitloop met gladde binnenkant en stervormige straalbreker in messing.

Verstevigd traditioneel mechanisme met korte pas.

Ergonomische en schokwerende bolgrepen.

Debiet 100 l/min bij 3 bar aangepast voor grote spoelbakken.

Volledig debiet in 1/2 draai.

Lichaam en uitloop in messing verchroomd.

Voeding d.m.v. gesoldeerde koperen buizen.

Eéngatsmengkraan met verstevigde bevestiging.

Mengkraan geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

30 jaar garantie.