**Eéngats mengkraan op blad - 100 l/min**

Mengkraan met verhoogde zuil, uitloop H.650 L.300

Mengkraan met groot debiet voor grote spoelbakken

Referentie: **5612**

Beschrijving voor bestektekst

Eéngatsmengkraan op blad voor professionele keuken.

Eéngatsmengkraan met verhoogde zuil, voor installatie op fornuis.

Mengkraan voor spoeltafels en -bakken met draaibare getrokken uitloop H.650 L.300.

Uitloop met gladde binnenkant en stervormige straalbreker in messing.

Verstevigd traditioneel mechanisme.

Ergonomische en schokwerende bolgrepen.

Debiet 100 l/min bij 3 bar.

Volledig debiet in 1/2 draai.

Kraanlichaam en uitloop in messing verchroomd.

Voeding d.m.v. gesoldeerde koperen buis.

Mengkraan geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

30 jaar garantie.