**TEMPOMATIC MIX 4 elektronische mengkraan**

Met geïntegreerde batterijen

Lange hendel, elektronica geïntegreerd

Referentie: **490106LH**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan op blad:

Stroomtoevoer via geïntegreerde CR123 Lithium 6 V batterijen.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module

geïntegreerd in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Kraanlichaam in verchroomd rvs.

Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven.

PEX aansluitslangen F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde dubbele rvs bevestiging.

Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.

Temperatuurregeling op de zijkant van de mengkraan,

met regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.