**TEMPOMATIC 4 elektronische wastafelkraan**

Met geïntegreerde batterijen

Paneel L.190, elektronica geïntegreerd

Referentie: **443526**

Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan voor paneel of volle muur:

Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen geïntegreerd.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module

geïntegreerd in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in verchroomd rvs L.190 mm.

Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven.

Te bevestigen op paneel tussen 1 en 24 mm.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Stopkraan.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.