**TEMPOMATIC 3 elektronische wastafelkraan**

Met geïntegreerde batterij

Muurmodel, Elektronische module geïntegreerd

Referentie: **443006**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelkraan muurmodel:

Stroomtoevoer via 223 Lithium 6 V batterij geïntegreerd.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd

in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Lichaam in massief messing verchroomd.

Afdekkapje vergrendeld met 2 verborgen schroeven, met pictogram waardoor onmiddellijke identificatie mogelijk is.

Muurbevestiging M1/2”.

Ø 50, L.190 mm.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.