**BINOPTIC MIX elektronische wastafelmengkraan**

Op netspanning, installatie door de muur

TC 110 mm, uitloop met gladde binnenkant

Referentie: **379MCH**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan voor installatie in technische ruimte:

Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer via netspanning met transfo 230/12 V.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Aanwezigheidsdetectie met actieve infrarood technologie,

geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Filters en elektroventielen M3/8".

Lichaam in messing verchroomd.

Uitloop verchroomd voor installatie in een technische wand ≤ 110 mm.

Detectiekabel, toevoerslangen en bevestiging gegroepeerd.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water

(beperkt bacteriegroei).

Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel,

met regelbare temperatuurbegrenzing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.