**TEMPOMATIC MIX 2 elektronische mengkraan**

Op batterijen

Standaard mengsleutel

Referentie: **494006**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan op blad:

Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer via CR123 Lithium 6 V batterijen.

Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Lichaam in verchroomd messing.

PEX slangen met filters en antistagnatie elektroventielen M3/8".

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.

Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel,

met regelbare temperatuurbegrenzing.

Elektroventielen voor de mengkamer.

NF M (Medische Omgeving) gecertifieerd.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.