**TEMPOMATIC MIX 2 elektronische mengkraan**

Op batterijen

Lange mengsleutel

Referentie: **494006LH**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan op blad:

Individuele elektrische sturing IP65.

Stroomtoevoer via 123 Lithium 6 V batterijen.

Debiet ingesteld op 4 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Configureerbare periodieke spoeling (ingesteld op ~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Lichaam in massief messing verchroomd.

PEX flexibels met filters en antistagnatie elektroventielen M3/8".

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Anti-blokkeerveiligheid in stromende toestand.

Temperatuurregeling op de zijkant met lange mengsleutel,

met regelbare temperatuurbegrenzing.

Elektroventielen voor de mengkamer.

NF Medische Omgeving gecertificeerd.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.