**TEMPOMIX zelfsluitende mengkraan**

Met haakse koppelingen

Eéngreepsbediening, Muurmodel met vaste uitloop

Referentie: **796838**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel muurmodel:

Soepele bediening.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Lichaam in massief messing verchroomd M3/4".

Filters en terugslagkleppen, haakse koppelingen M1/2".

Regelbare temperatuurbegrenzing.

Vaste uitloop.

Greep in verchroomd metaal.

30 jaar garantie.