**TEMPOMIX zelfsluitende mengkraan**

Eéngreepsbediening, draaibare uitloop

Referentie: **798152**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel muurmodel:

Soepele bediening.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Lichaam in massief messing verchroomd M3/4".

Filters en terugslagkleppen.

Regelbare temperatuurbegrenzing.

Draaibare uitloop.

Greep in verchroomd metaal.

30 jaar garantie.