**TEMPOMIX zelfsluitende mengkraan**

Technische wand van 230 mm

Referentie: **795209**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende ééngreepsmengkraan voor wastafel voor

installatie in technische ruimte:

Soepele bediening.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende straalbreker.

Lichaam in massief messing verchroomd M3/4".

Filters en terugslagkleppen.

Regelbare temperatuurbegrenzing.

Vandaalbestendige TC bediening ≤ 220 mm.

Vandaalbestendige vaste TC uitloop ≤ 230 mm.

Aansluiting op de muur d.m.v. een anti-rotatiepen, contramoer en aansluitflens.

Inkortbare draadstangen.

Greep in verchroomd metaal.

30 jaar garantie.