**TEMPOSOFT 2 zelfsluitende kraan**

Soepele bediening

Verstevigde bevestiging

Referentie: **740300**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende kraan voor wastafel op blad:

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in messing verchroomd M1/2".

Verstevigde bevestiging met moer en 3 rvs schroeven.

Geleverd met een blauwe en rode aanduiding.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.