**TEMPOMIX 2 zelfsluitende mengkraan**

Met hendel , standaard mengsleutel

Referentie: **700500**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende mengkraan voor wastafel met hendel:

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in messing verchroomd.

PEX flexibels F3/8" met filters en terugslagkleppen.

Verstevigde bevestiging met 2 rvs staafjes.

Temperatuurregeling op de zijkant met standaard mengsleutel,

met regelbare temperatuurbegrenzing.

Bediening met hendel (soepele bediening).

30 jaar garantie.