**MIXFOOT mengkraan met onmiddellijke sluiting**

Met voetbediening

Muurmontage

Referentie: **739102**

 Beschrijving voor bestektekst

Wastafelmengkraan met voetbediening:

Onmiddellijke automatische sluiting.

Opklapbaar pedaal voor gemakkelijk onderhoud van de vloer.

Hoogte pedaal regelbaar.

Bevestiging met 4 schroeven.

Vooraf ingestelde menging regelbaar: half open koud water, volledig open gemengd water bij het volledig indrukken van het pedaal (contact met de vloer).

Muurmontage M1/2".

30 jaar garantie.