**SECURITHERM douchepaneel**

Thermostatisch elektronisch op batterij

Achteraansluiting, vaste douchekop, aluminium

Referentie: **792410**

Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch elektronisch douchepaneel:

Geanodiseerd aluminium paneel voor opbouw muurbevestiging.

Verborgen aansluiting met flexibels M1/2".

Thermostatische SECURITHERM mengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C met begrenzing op 38°C,

en tweede begrenzing op 41°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud water.

Met anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking

van het warm water.

Het is mogelijk een thermische spoeling uit te voeren.

Stroomtoevoer via 223 Lithium 6 V batterij.

Met infrarood aanwezigheidsdetectie, treedt in werking door detectie van de hand op 4 cm.

Handmatige of automatische sluiting na ~60 seconden.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagkleppen.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.