**SECURITHERM douchepaneel**

Thermostatisch zelfsluitend

Boven aansluiting, vaste douchekop, aluminum

Referentie: **792300**

Beschrijving voor bestektekst

Thermostatisch zelfsluitend douchepaneel:

Geanodiseerd aluminium paneel voor opbouw muurbevestiging.

Bovenaansluiting met rechte stopkranen M1/2".

Thermostatische SECURITHERM douche mengkraan.

Regelbare temperatuur van koud water tot 38°C,

met begrenzing op 38°C en tweede begrenzing op 41°C.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud water.

Anti "koude douche" functie: automatische sluiting bij onderbreking

van het warm water.

Soepele bediening.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende vaste ROUND douchekop

met automatische debietregeling.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verborgen bevestigingen.

Filters en terugslagklep.

Product ontworpen om bestand te zijn tegen thermische en chemische spoelingen die conform de van kracht zijnde regelgevingen worden uitgevoerd.

Zelfsluitende douchepaneel geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.