**TEMPOMIX doucheset**

Zelfsluitend ééngreeps bediening

Inbouw, ROUND douchekop, mengkraan, rozet Ø 195

Referentie: **790909**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende doucheset voor inbouw:

Verchroomde rozet Ø 195.

Standaard inbouwdoos.

Regelbare inbouwdiepte tussen 28 en 43 mm.

TEMPOMIX ééngreepsmengkraan 3/4".

Strakke vormgeving.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur).

Zelfsluiting na ~30 seconden, soepele bediening.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling.

Aansluitingen M1/2" voor koperen buis Ø 14.

Terugslagkleppen en filters geïntegreerd.

Greep in verchroomd metaal.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Gezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwkast, dient de installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de inbouwruimte kan weglopen (zie handleiding).