**TEMPOMIX doucheset**

Zelfsluitend ééngreepsbediening

Door de wand van 220, mengkraan, ROUND douchekop

Referentie: **796209**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende doucheset voor installatie in technische ruimte:

TEMPOMIX ééngreepsmengkraan 3/4".

Voor wand ≤ 220 mm.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur).

Strakke vormgeving.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~ 30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende ROUND douchekop

met automatische debietregeling.

Lichaam en douchekop in massief messing.

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd.

Greep in verchroomd metaal.

Inkortbare draadstangen.

30 jaar garantie.