**TEMPOMIX doucheset**

Zelfsluitend ééngreeps bediening

TONIC JET douchekop, mengkraan, haakse koppeling

Referentie: **790008**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende doucheset voor opbouw:

TEMPOMIX ééngreepsmengkraan 3/4".

Installatie in opbouw.

Temperatuurregeling en bediening op de drukknop.

Temperatuurbegrenzing (regelbaar door de installateur).

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche TONIC JET met automatische debietregeling.

Verchroomd massief messing.

Filters en terugslagkleppen geïntegreerd.

Greep in verchroomd metaal.

Douchestang Ø 16 met verstevigde kraag (bevestiging met meegeleverde schroeven).

Haakse S-koppelingen M1/2", asafstand 150 mm.

30 jaar garantie.