**TEMPOSOFT 2 douchekraan**

Zelfsluitend

Opbouw, haaks, soepele bediening

Referentie: **748800**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende douchekraan voor installatie in opbouw:

Zelfsluitende kraan TEMPOSOFT 2 M1/2" voor toevoer van gemengd water.

Installatie in opbouw.

Haaks voor aansluiting in de muur.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet ingesteld op 6 l/min bij 3 bar, aanpasbaar.

Lichaam in verchroomd massief messing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.