**TEMPOSTOP doucheset**

Zelfsluitend

Opbouw, TONIC JET douchekop

Referentie: **749001**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende doucheset voor opbouw:

Zelfsluitende kraan TEMPOSTOP M3/4" voor toevoer van gemengd water.

Installatie in opbouw.

Zelfsluiting na ~ 30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche TONIC JET met automatische debietregeling.

Verchroomd massief messing.

Douchestang Ø 16 met verstevigde kraag (bevestiging met meegeleverde schroeven).

30 jaar garantie.