**TONIC JET douchekop**

Kalkwerend

Voor paneel tussen 1 en 10 mm

Referentie: **712010**

Beschrijving voor bestektekst

Vaste kalkwerende douchekop voor paneel tussen 1 en 10 mm:

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Automatische debietregeling.

Kalkwerende verstuiver met veilige vormgeving met draaibare straal.

Massief messing verchroomd.

Bevestiging met onzichtbare blokkeerbare schroef.

Systematische leegloop na elk gebruik (geen stilstaand water of onzuiverheden).

Toevoer M1/2".

30 jaar garantie.