**GYM douchekop**

Kalkwerend

Plafondmodel

Referentie: **716000**

 Beschrijving voor bestektekst

Vaste kalkwerende douchekop plafondmodel:

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Automatische debietregeling.

Kalkwerende verstuiver met veilige vormgeving met draaibare straal.

Massief messing verchroomd.

Bevestiging met onzichtbare blokkeerbare schroef.

Systematische leegloop na elk gebruik (geen stilstaand water of onzuiverheden).

Toevoer F1/2".

30 jaar garantie.