**Douchekop**

Met rooster

Muurmodel

Referentie: **64000**

 Beschrijving voor bestektekst

Douchekop muurmodel met rooster:

Compacte, vaste en vandaalbestendige douchekop.

Rooster met 5 cirkels.

Bevestiging met onzichtbare blokkeerbare schroef.

40 l/min bij 3 bar zonder debietbegrenzer.

Voor ingebouwde toevoer.

30 jaar garantie.