**Vloerhevel**

Met plaat

140 x 140

Referentie: **684000**

Beschrijving voor bestektekst

Vloerhevel voor harde vloerbekleding:

Debiet 18 l/min.

Waterslot 18 mm.

Lichaam in rvs 140 x 140 mm.

Rooster in glanzend gepolijst rvs te bevestigen met 1 rvs schroef.

Klok in PVC.

Verticale uitgang Ø 40 (voorzie bocht voor horizontale uitgang).

Voor harde vloer (betegeld of ruwe beton).

30 jaar garantie.