**PREMIX NANO thermostatische mengautomaat**

Voor gemengd water van 34 tot 60°C

Verchroomd, toevoer WW F3/8" KW en uitgang M3/8"

Referentie: **732216**

 Beschrijving voor bestektekst

Thermostatische mengautomaat voor gemengd water van 34 tot 60° C:

Om 1 of 2 kranen of 1 douche aan te sluiten.

Anti-verbrandingsveiligheid: automatische sluiting bij onderbreking

van het koud of warm water.

Temperatuur vooraf ingesteld op 38°C,

aanpasbaar door de installateur tussen 34° en 60°C.

Filters en terugslagkleppen.

Aanbevolen debietbereik: 3 tot 12 l/min.

Thermische spoeling is mogelijk.

Lichaam in messing verchroomd, toevoer warm water F3/8",

toevoer koud water M3/8", uitgang gemengd water M3/8".

30 jaar garantie.