**TEMPOMATIC multi-urinoirs kraan**

Elektronische sturing voor meerdere urinoirs, op netspanning

Inbouw

Referentie: **487620**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische ingebouwde sturing voor meerdere urinoirs:

Spoelt tot 8 gewone/staande urinoirs of 2 zelfsifonerende urinoirs.

Installatie ingebouwd in de muur.

Elektronische module met transformator 230/12 V.

Hydraulische module met elektroventiel, stopkraan M3/4" en filter.

Hygiënische periodieke spoeling elke 24 h na het laatste gebruik:

voorkomt leegstand van de hevel.

Aanwezigheidsdetectie met infrarood straal.

Ingebouwde infrarood detectie Ø 50 en reflector Ø 85.

Mogelijkheid tot automatische voorspoeling

bij aankomst van de eerste gebruiker.

Automatische spoeling elke 30 of 60 seconden.

Zelfsluiting na ~3 seconden regelbaar tussen 2 en 14 seconden.

Debiet 0,3 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Aanbevolen maximum detectieafstand 6 meter.

Anti-blokkeerveiligheid: automatische sluiting na 20 ononderbroken cycli.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.