**TEMPOSOFT 2 urinoirspoeler**

Zelfsluiting na ~3 seconden

Inbouw, soepele bediening

Referentie: **777130**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende urinoirkraan voor inbouw:

Voor standaard of zelfsifonerend urinoir.

Installatie ingebouwd in de muur.

Rozet in glanzend gepolijst rvs Ø 130.

Regelbare aanspanafstand van rozet tussen 1 en 5 mm.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~3 seconden.

Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Lichaam in verchroomd messing M1/2".

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Aangezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwkast, dient de installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de inbouwruimte kan weglopen (zie handleiding).