**TEMPOSOFT 2 urinoirspoeler**

Zelfsluiting na ~3 seconden

Opbouw, recht, soepele bediening

Referentie: **777800**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende urinoirkraan voor opbouw:

Voor standaard of zelfsifonerend urinoir.

Installatie in opbouw.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~3 seconden.

Debiet ingesteld op 0,15 l/sec bij 3 bar, regelbaar.

Lichaam in verchroomd messing M1/2".

Recht voor aansluiting in lijn.

Compatibel met regenwater.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.