**TEMPOSTOP urinoirspoeler**

Zelfsluiting na ~7 seconden

Inbouw, met rvs rozet

Referentie: **779128**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende urinoirkraan voor inbouw:

Voor standaard of zelfsifonerend urinoir.

Installatie ingebouwd in de muur.

Regelbare inbouwdiepte tussen 25 en 40 mm.

Rvs rozet Ø 130 mm.

Compatibel met regenwater.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 0,25 l/sec bij 3 bar, aanpasbaar.

Lichaam in messing F1/2".

30 jaar garantie.

Aangezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwkast, dient de installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de inbouwruimte kan weglopen (zie handleiding).