**SIPHURINOIR**

Verticaal urinoirhevel

ABS verchroomd

Referentie: **771000**

 Beschrijving voor bestektekst

Verticaal urinoirhevel Ø 50 met lipdichting.

Uitgang Ø 32 met moer.

Waterstand 50 mm.

ABS verchroomd.

30 jaar garantie.