**TEMPOMATIC toiletkraan met directe spoeling**

Elektronisch op netspanning

Technische ruimte voor wand 30 mm

Referentie: **463030**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische kraan voor directe toiletspoeling in technische ruimte:

Stroomtoevoer op netspanning met elektroventiel 1".

Transformator 230/12 V.

Individuele elektronische sturing IP65.

Installatie door de muur met technische ruimte.

Schokbestendige aanwezigheidsdetectie met infrarood technologie.

Automatische spoeling na vertrek van de gebruiker of gevraagde spoeling

(door de hand op ongeveer 4 cm van de detectie te houden).

Zelfsluiting na ~7 seconden regelbaar tussen 3 en 12 seconden.

Detectieafstand en debiet/volume regelbaar.

Stopkraan FF1".

Niet-zelfsifonerende uitgang Ø 32.

Toevoerdichting Ø 32/55.

Verzonken rozet.

Inkortbare draadstang.

Basisdebiet: 1l/sec bij 1 dynamische bar.

Compatibel met regenwater.

Geschikt voor toiletten zonder spoelrand, zonder debietregeling.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.