**TEMPOFLUX 1 toiletkraan met directe spoeling**

Zelfsluitend

Opbouw, zonder stopkraan

Referentie: **761000**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende set voor opbouw directe toiletspoeling:

Installatie in opbouw.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Ingebouwde luchtsnuiver.

Lichaam en drukknop in verchroomd massief messing.

Haakse aansluiting M3/4".

Met uitgangsmoer Ø 28.

Toevoerdiameter: minimum binnen Ø 20 mm.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Geschikt voor regenwater.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.