**TEMPOCHASSE zelfsluitende toiletkraan met directe spoeling**

Zelfsluitend

Inbouw

Referentie: **760220**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende kraan voor ingebouwde directe toiletspoeling:

Mat gepolijste rvs plaat 320 x 220 mm.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Ingebouwde luchtsnuiver.

Rechte stopkraan en debiet/volume regeling in brute messing (niet verchroomd).

Lichaam in massief messing en knop verchroomd.

Schokbestendig mechanisme.

Aansluiting in lijn F1".

Toevoerdichting Ø 32/55.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Compatibel met regenwater.

30 jaar garantie.

Aangezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwkast, dient de installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de inbouwruimte kan weglopen (zie handleiding).