**TEMPOCHASSE toiletkraan met directe spoeling**

Zelfsluitende toiletkraan met directe spoeling

Opbouw

Referentie: **760000**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende kraan met directe toiletspoeling voor opbouw:

Installatie in opbouw.

Zelfsluiting na ~7 seconden.

Ingebouwde luchtsnuiver.

Lichaam en drukknop in massief messing verchroomd.

Schokbestendig mechanisme.

Drukknop.

Aansluiting in lijn M1"1/4.

Basisdebiet: 1 l/sec bij 1 dynamische bar.

Compatibel met regenwater.

30 jaar garantie.