**Voorspoelkolom muurmodel met mengkraan**

Met tapkraan en draaibare telescopische uitloop

Witte flexibel en kalkwerende sproeier

Referentie: **G6432**

 Beschrijving voor bestektekst

Volledige voorspoelset met tapkraan, geschikt voor intensief gebruik in professionele keukens.

Muurmenkraan F3/4" met asafstand 150 mm met:

- Binnenwerken met grepen.

- Terugslagkleppen geïntegreerd in de mengkraan.

Tapkraan met draaibare telescopische uitloop L.200 mm - 290 mm.

- Debiet 20 l/min aan de uitgang.

- Binnenwerk met greep.

Witte handsproeier met regelbare straal met debiet 9 l/min aan de uitgang (ref. 433000).

Kalkwerende sproeier met schokwerend uiteinde.

Gewapende witte flexibel L.0,95 m geschikt voor de voedingsnijverheid.

Zuil 3/4" in rvs.

Regelbare muurbevestiging.

RVS geleidingsveer.

30 jaar garantie.