**Draaibare getrokken uitloop**

Uitloop H.140 L.150

Referentie: **1306T1**

Beschrijving voor bestektekst

Draaibare getrokken uitloop Ø 22 op voet M1/2".

Uitloop H.140 mm L.150 mm in messing verchroomd.

Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei.

Aangepast voor het plaatsen van een eindfilter.

Kalkwerende straalbreker met debiet ingesteld op 3 l/min.

30 jaar garantie.